ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня: «Проектно-сметная документация на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде - свалки ТБО вблизи д. Мишково Куньинского района (КН: 60:07:0140204:24)», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)»
[bookmark: _GoBack]п. Кунья                                                                                 20 января 2024 года
Объект общественных обсуждений - Проектно-сметная документация на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде – свалки ТБО вблизи д. Мишково Куньинского района (КН: 60:07:0140204:24)», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
Ознакомиться с объектом общественных обсуждений можно по адресу: 182010, Псковская область, пос. Кунья, ул. Советская 27 в Администрации Куньинского района Псковской области в период с 27.11.2023 г. по 09.01.2024 г.
Форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе форма представления замечаний и предложений:
Общественные обсуждения проводятся в форме общественных слушаний по адресу: 182010, Псковская область, пос. Кунья, ул. Советская 27 в Администрации Куньинского района Псковской области, 18.12.2023 г. в 15:00 часов. 
Замечания и предложения общественности в форме записи в Журнале учета замечаний и предложений принимаются по адресу: 182010, Псковская область, пос. Кунья, ул. Советская 27 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:30 по рабочим дням в период с 27.11.2023 г. по 09.01.2024 г., а также в письменной форме через электронную почту vn.kiryanova@kunja.reg60.ru в период с 27.11.2023 г. по 09.01.2024 г. (ответственный - Кирьянова В. Н.)
Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика и органа местного самоуправления:
- со стороны Заказчика и Администрации Кирьянова Валентина Николаевна, 8 (81149) 2-24-37, vn.kiryanova@kunja.reg60.ru
Длительность проведения общественных обсуждений с даты обеспечения доступа общественности к объекту экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду: 44 дня
Сведения о местах размещения уведомления о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду:
Уведомление о проведение общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду размещено:
- на официальном сайте Росприроднадзора (Центральный аппарат) - www.rpn.gov.ru; дата размещения 23.11.2023 г.
- на официальном сайте Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора https://rpn.gov.ru/regions/78/; дата размещения 23.11.2023 г.
- на официальном сайте Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области - https://priroda.pskov.ru/; дата размещения 24.11.2023 г.
- на официальном сайте Заказчика - Администрация Куньинского района Псковской области - https://kunja.reg60.ru/; дата размещения 23.11.2023 г.
Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 г. №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» и в соответствии с Постановлением Администрации Куньинского района Псковской области от   23 ноября 2023 года .№ 525 «О назначении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня: «Проектно-сметная документация на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде – свалки ТБО вблизи д. Мишково Куньинского района (КН: 60:07:0140204:24)», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)».
	Участники общественных слушаний: жители Куньинского района, представители администрации Куньинского района. 
Всего в общественных обсуждениях приняли участие 20 человек, согласно регистрационному листу участников общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня: «Проектно-сметная документация на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде - свалки ТБО вблизи д. Мишково Куньинского района (КН: 60:07:0140204:24)», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)» (приложение №1).
До проведения общественных слушаний 18.12.2023г. письменных и устных предложений и замечаний в адрес администрации Куньинского района не поступало.
Согласно постановлению Администрации Куньинского района Псковской области от 23 ноября 2023 года .№ 525 «О назначении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня: «Проектно-сметная документация на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде – свалки ТБО вблизи д. Мишково Куньинского района (КН: 60:07:0140204:24)», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)» состав комиссии:
	Павлов Константин Семёнович

Борисенко Людмила   Михайловна 


Кирьянова Валентина Николаевна
	- заместитель начальника управления по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Куньинского района, председатель комиссии;
- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Куньинского района, заместитель председателя комиссии;


- главный специалист управления по делам строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Куньинского района, секретарь комиссии;


	Члены комиссии:

Граненков Олег 
Петрович

	

- Глава Администрации сельского поселения «Куньинская волость»;

	Виноградова Юлия Викторовна

	- главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Куньинского района;


	Юрченко Игорь 
Алексеевич

Григорьева Наталья 
Михайловна

Мацуков Николай 
Николаевич
Бондаренко Владимир Иванович

Мосягин Евгений 
Павлович   

	- главный специалист управления по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Куньинского района;                                     

- главный специалист Управления делами Администрации Куньинского района;  

 - генеральный директор ИЭП/эколог

- ГИП ИЭП


- пом. ГИП/генпланист




На общественных слушаниях выступили:
Павлов К.С. - Председатель комиссии, заместитель начальника управления по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Куньинского района:
Председатель представил состав комиссии по организации и проведению общественных обсуждений,  ознакомил участников с повесткой проведения общественных слушаний:
1. Основной доклад;
2. Ответы на вопросы, поступившие на слушаниях;
С основным докладом выступил Мацуков Н.Н.- генеральный директор ИЭП/эколог:
Проектная документация на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде - свалки ТБО вблизи д. Мишково Куньинского района (КН: 60:07:0140204:24), включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий, в объеме, предусмотренном Постановление Правительства Российской Федерации №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
        Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют
государственным нормам, правилам и стандартам.
Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации: 
- Решение Куньинского районного суда от 13 мая 2019 года дело №2-26/2019.
         Источник финансирования проектирования – средства областного бюджета.
Генпроектировщик – ООО «ИНФРАЭКОПРОЕКТ».
В административном отношении участок полигона ТБО расположен в Куньинском районе
Псковской области, севернее д. Мишково. Входит в состав Куньинской волости. Расположен в 3 км к северу от районного центра, посёлка Кунья. Численность населения деревни составляет 71 житель.
На территории изысканий находится полигон захоронения твердых коммунальных отходов. Техногенная нагрузка на участок производства работ не значительная. Отсутствует прочая административная и промышленная застройка.
Площадка проведения работ расположена в границах сельского поселения «Куньинская волость» Куньинского района Псковской области на земельном участке с кадастровым номером 60:07:0140204:24, площадью 49652 кв.м.
Категории земель – Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
Разрешенное использование земель – коммунальное обслуживание.
Земельный участок расположен в функциональной зоне «Зона складирования и захоранивания отходов» согласно данным, содержащимся на карте функциональных зон действующего генерального плана МО «Куньинская волость» Куньинского муниципального района Псковской области, утвержденного решением собрания депутатов шестого созыва Куньинского района от 03.03.2017 г. №86, с изменениями от 28.10.2019 г. №224.
Площадь территории занимаемой картами размещения техногенного и загрязненного грунтов – 14108 кв.м.
Площадь рекультивируемой поверхности - 15631 кв.м.
Рекультивация свалки предусматривает комплекс работ, направленных на восстановление нарушенных территорий, а также улучшение условий окружающей природной среды.
Проектной документацией предусмотрен комплекс восстановительных работ на земельном участке, занятом свалкой, по созданию искусственного рельефа, согласованного с окружающей местностью путем планировки рекультивируемой поверхности с уклонами, обеспечивающими естественный сток поверхностных вод (от ливневых дождей, снеготаяния) и исключающими заболачиваемость рекультивируемого участка.
Проектом не предусматривается строительство каких-либо объектов на рекультивируемом участке.
При выборе технологии ликвидации объекта накопленного экологического ущерба всегда требуется рассмотрение различных альтернатив реализации намечаемой деятельности. 
Нулевым вариантом является сохранение данного объекта в неизменном виде. В соответствии с ГОСТ Р59060-2020, возможными направлениями рекультивации для объекта размещения коммунальных отходов являются:
- создание сенокосов;
- создание задернованных участков природоохранного назначения;
- консервация техническими средствами.
Рассматриваемый земельный участок относится к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
Согласно схеме территориального планирования Куньинского муниципального района данная территория и далее будет использоваться как промышленная зона, поэтому вариант создания сенокосов далее не рассматривается.
Нулевой вариант:
Для проекта рекультивации полигона твёрдых коммунальных отходов за нулевой вариант следует принять случай, когда рекультивация полигона не проводится, в этом случае будет продолжаться негативное воздействие на окружающую среду.
Общеизвестно, что полигоны ТБО могут оказывать негативное влияние на прилегающие территории 70 лет и более. Таким образом, если полигон останется в таком виде в каком он существует сейчас, высока вероятность загрязнения подземных вод, а также поверхностного водотока - ручья без названия, в водоохранной зоне которого находится восточная карта полигона. Следует особо отметить, что вышеуказанный ручей является притоком водного объекта высшей рыбохозяйственной категории.
 	В пределах западной карты фиксируется повышенное содержание метана, что вызывает постоянное локальное загрязнение атмосферного воздуха, также источником загрязнения атмосферы являются открытые навалы отходов различного происхождения.
Навалы отходов с одной стороны могут привлекать животных, а с другой стороны являться токсичным источником питания для большинства видов диких животных, способствовать формированию на территории фауны представленной преимущественно синантропными видами, которые могут быть переносчиками болезней, в т.ч. опасных для человека.
Почвенный покров на всех территории складирования отходов нарушен, на перекрытой карте сформирован тонкий слой антропогенных почв. При сохранении открытых карт площадь деградации земель будет увеличиваться за счет разноса отходов ветром, поверхностным стоком, животными и птицами. Таким образом, со временем экологический ущерб в течении ближайших 30-40 лет будет постоянно возрастать.
Сохранение данного объекта накопленного экологического вреда без проведения рекультивационных работ невозможно и с точки зрения соблюдения природоохранного законодательства. Во-первых, объект частично находится водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе ручья без названия, а в соответствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон водных объектов запрещается размещение отходов производства и потребления. А во-вторых, глубина залегания подземных вод на
рассматриваемой территории не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21.
        Вариант 1. Консервация техническими средствами.
        Консервация объекта накопленного вреда представляет собой комплекс мероприятий, при которых объект не ликвидируется, но его негативное воздействие на окружающую среду минимизируется. Для полигонов ТБО в состав таких мероприятий входят прежде всего мероприятия по защите тела полигона от проникновения атмосферных осадков, чтобы избежать распространения загрязнения с поверхностным и подземным стоком, а также мероприятия по
безопасному отводу и утилизации свалочных газов.
В ходе проектирования было установлено, что для данного объекта возможно создание перекрывающего слоя, который защитит отходы от поступления осадков. Однако, размещение восточной карты полигона в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе ручья не допустимо согласно действующему водоохранному законодательству.
Кроме того, глубина залегания подземных вод на участке составляет от 1,7 до 6,5 м, что является недостаточным для размещения отходов. Фильтрационные показатели подстилающих грунтов также не могут обеспечить защиту подземных водоносных горизонтов от загрязнения.
В связи с вышеизложенным по ходу проектирования было принято решение отказаться от данного варианта реализации деятельности.
Рассмотрение варианта с временным перемещением отходов, созданием противофильтрационного экрана и системы сбора и очистки стоков также не рассматривается в связи с высоким уровнем экологического риска в процессе строительства, а также неоправданно высокими затратами.
        Вариант 2. Создание задернованных участков природоохранного назначения.
В качестве основного варианта ликвидации объекта накопленного вреда была выбрана рекультивация с созданием задернованного участка природоохранного назначения. 
Принято решение в ходе рекультивации полностью изъять отходы и загрязненные грунты, и разместить их на захоронение на полигоне ТКО, отвечающем всем требованиям природоохранного законодательства. 
Образовавшийся котлован будет засыпан местным чистым грунтом до существовавших ранее естественных отметок рельефа, на поверхности грунта будет сформирован плодородный слой. 
В ходе биологического этапа рекультивации на всей территории работ будут высажены многолетние травы, которые максимально соответствуют зональному типу растительности. Формирование травостоя обеспечить оптимальные параметры распределения атмосферных осадков между подземным и поверхностным стоком и предотвратит развитие эрозии почв.
К плюсам такого решения относятся:
- формирование максимально приближенного к естественному ландшафта и биотопа по окончании работ;
- полная ликвидация условий для дальнейшего негативного воздействия на почвы,
поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух;
- минимизации возможности проявления негативных геологических процессов;
- разнообразие дальнейшего использования земельного участка в хозяйственных целях, что в дальнейшем позволит компенсировать затраты на рекультивацию.
Минусом данного вариант является большой объем земляных работ. Однако, в ходе проектирования предусмотрена разработка комплекса мероприятий по охране окружающей среды, благодаря которым негативное воздействие на все компоненты природной среды будет значительно снижено.
В соответствии с проведенными инженерными изысканиями на площадке проектирования, установлено, что верхний слой сложен отходами. 
Проектными решениями принято организовать выемку этих отходов, а также техногенного и загрязненного грунтов.
Вывоз отходов, а также техногенного и загрязненного грунта осуществляется на полигон ОРО ООО «Экологистика» по адресу: 182104, Псковская обл., Великолукский район, Переслегинская волость, вблизи дер. Бабки (к.н 60:02:0140101:187), расстояние транспортировки 52 км.
После выемки отходов и загрязненного грунта выполняется заполнение образовавшегося котлована привозным грунтом с последующим посевом трав. Будущий рельеф участка будет представлять собой согласованный с окружающей поверхностью земли участок, покрытый многолетними травами.
Рекультивационные работы выполняются последовательно в три очереди -подготовительная, основная и биологическая.
Подготовительный период
На первой, подготовительной, очереди выполняется работы, включающие в себя следующий перечень работ:
- сдача-приемка геодезической разбивочной основы;
- устройство временного защитно-охранного ограждения строительной площадки по ГОСТ Р 58967-2020 с организацией контрольно-пропускного режима;
- размещение инвентарных временных зданий и сооружений санитарно-бытового назначения
для рабочих подрядных организаций;
- устройство временных дорог и площадок из ж.б дорожных плит 2П30-18-30;
- организация сбора поверхностных стоков со строительной площадки, установка емкости 10 м3 для временного хранения собранных сточных вод;
- организация сбора грязной воды от душевых и умывальников, установка емкости 5 м3 для временного хранения собранной грязной воды;
- устройство временных сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, канализация, электроснабжение);
- установка информационных щитов при въезде на строительную площадку;
- установка стенда пожарной защиты при въезде на строительную площадку;
- установка контрольно-дезинфицирующей ванны;
- обустройство мест сбора бытового мусора, установка контейнера для мусора 6м3;
организация связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
- обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации;
- освобождение строительной площадки для производства строительно-монтажных работ (вырубка растительности, уборка мусора).
На второй очереди (технической) проектными решениями разработана следующая технология рекультивации участка: выполнение мероприятий по экскавации и вывозу отходов, техногенных и загрязненных грунтов на лицензированный полигон ТКО, устройства привозного слоя грунта, планировка поверхности с уплотнением.
Основной период
- выемка техногенного образования (насыпные грунты, строительный и бытовой мусор);
- обратная засыпка выемки грунтом с послойным уплотнением;
- благоустройство территории (устройство плодородного слоя, посев травосмеси).
Выемка техногенного образования (насыпные грунты, строительный и бытовой мусор)
     Средняя глубина залегания техногенных образований составляет 5м, в связи с этим, разработку котлована производить с поверхности земли экскаватором Hitachi ZX 240 (или аналог) емкость ковша обратная лопата 1,4м3. Выемку выполнять от края предполагаемого котлована в направлении на себя (уход на себя), формируя откосы с уклоном 1:1,25.
      Объем отходов, подлежащих выемке, составляет 37098 м3 (в слежавшемся состоянии).
      Объемы отходов приняты по данным раздела 034.12/19-ПЗУ «Схема организации
земельного участка».
      Вывоз мусора и грунта (техногенного образования) осуществляется на полигон ОРО ООО “Экологистика” по адресу: 182104, Псковская обл., Великолукский район, Переслегинская волость, вблизи дер. Бабки (к.н 60:02:0140101:187), расстояние транспортировки 52 км.
     Для вывоза мусора и грунта (техногенного образования) со строительной площадки предполагается использовать автомобильный транспорт (самосвалы МАN V=20м3(или аналог) с натягивающимся тентом).
       Разработка котлована ведется под защитой системы открытого водоотлива.      Дренажные траншеи устраиваются по периметру котлована. Откачка воды производится из зумпфов в углах котлована при помощи дренажных насосов типа Гном 10-10 (или аналог).
Обратная засыпка выемки грунтом с послойным уплотнением
После окончания работ по экскавации и вывозу отходов и подстилающих грунтов производится процесс землевания – это нанесение привозного грунта на спланированную поверхность для улучшения водно-физических, агрохимических и тепловых свойств.
 Мощность слоя привозного грунта устанавливается в зависимости от целевого назначения высаживаемой растительности и их биологических особенностей. Толщина наносимого верхнего слоя принята
исходя из необходимости обеспечить оптимальный водный режим для корневой системы планируемых к высадке растений. Подготовка поверхности участка рекультивации по ГОСТ 17.5.3.04-83.
       Обратная засыпка котлована от вынутых техногенных образований ведется послойно  с уплотнением в обратной последовательности разработки при помощи экскаватора Hitachi ZX 240 (или аналог) емкость ковша обратная лопата 1,4м3. Толщина слоя обратной засыпки 0,5м.Уплотнение каждого слоя ведется при помощи грунтового катка Bomag BW 216 D-5 весом 16т
(или аналог). Ориентировочное количество проходок по одному следу принимается 10 циклов (уточнить по месту).
       Распределение грунта по дну котлована выполняется бульдозером Cat D5 (127 кВт) (или аналог).
Биологическая очередь
После разравнивания поверхности и формирования уклонов на поверхность наносится окончательное покрытие.
       Биологическая очередь рекультивации включает мероприятия по восстановлению плодородия рекультивируемых земель. К ним относятся: посев многолетних трав, проведение агротехнических мероприятий, фитомелиоративные и другие работы, направленные на восстановление флоры и фауны.
       Задачей биологической очереди рекультивации является создание условий для начала нового почвообразовательного процесса с восстановлением утраченного плодородия и формированием на спланированных поверхностях растительного покрова, играющего противоэрозионную и водорегулирующую роль.
     Проведение работ биологической очереди рекультивации включает в себя, посев травосмеси для восстановления нарушенных земель.
     Техническая подготовка рекультивированной площади состоит из рыхления поверхности до средней глубины корнеобитаемого слоя (10–15 см) для улучшения физического режима влагоемкости и аэрации уплотненного слоя грунта в период работы тяжелой техники на этапе
технической рекультивации.
Подбор видового состава травосмеси выполнен с учетом ассортимента производимого семенного материала в районе производства работ, а также основан на типичности видов для флоры рекультивируемого участка, неприхотливости и устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды. Принцип составления травосмесей основан в смешивании семян трав
различных типов кущения, расположения и мощности корневой системы, различной высоты.
       Для устройства задернованной поверхности рекультивируемого участка должны применяться семена трав, районированных и устойчивых для данной почвенно-климатической зоны.
      Задернение поверхности проводится травосмесью составленной с учетом рыхлости
сложения рекультивационного слоя, глубины расположения основной массы корневой системы многолетних трав (20-25 см) и продолжительности жизни.
Благоустройство территории выполняется в вегетационный период.
      Для создания более плотного задернения районированная норма высева на вновь
созданных грунтах увеличивается в 2 раза и составит –120 кг/га. Расчетная норма высева соответствует 100 % всхожести семян.
      План благоустройства представлен в графической части 034.12/19-ПЗУ л.6.
       Распределение плодородного слоя по карте насыпи выполняется бульдозером Cat D5 (127 кВт) (или аналог).
     Для доставки инертных строительных материалов на строительную площадку
предполагается использовать автомобильный транспорт (самосвалы МАN V=20м3 (или аналог) с натягивающимся тентом).
      Внесение семян травосмеси в плодородный слой выполняется при помощи трактора BELARUS-1021 (или аналог) оснащенного сеялкой типа C-900-8GF (или аналог).
     Вследствие принятых настоящим проектом решений по рекультивации нарушенных земель баланс взаимодействия компонентов экосистемы данной территории будет восстановлен.
      Нарушенная территория после завершения всего комплекса рекультивации будут представлять собой правильный, рациональный и оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.
В результате рекультивационных работ на свалке, площадь озеленения участка будет составлять: в плане с учетом откосов –16676 м2.
Павлов К.С.:  информация и предварительные материалы по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня: «Проектно-сметная документация на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде - свалки ТБО вблизи д. Мишково Куньинского района (КН: 60:07:0140204:24)», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)» представлены в полном объеме и даны все подробные разъяснения.
Прошу задавать вопросы:
Русакова Л..И. : Какой состав отходов?
Мосягин Е.П.: Преобладают бытовые отходы, класс опасности IV.
Павлюченкова Е.Ф.: Какой травосмесью засеют  полигон?
Мосягин Е.П.: Травосмесью для восстановления нарушенных земель.
Колядинская С.В.: Куда будут вывозиться отходы и грунт?
Мосягин Е.П.: Вывоз отходов, а также техногенного и загрязненного грунта осуществляется на полигон ОРО ООО «Экологистика» по адресу: 182104, Псковская обл., Великолукский район, Переслегинская волость, вблизи дер. Бабки (к.н 60:02:0140101:187), расстояние транспортировки 52 км.
Русакова Л.И.: Какая общая стоимость работ по ликвидации свалки?
Мосягин Е.П.: Ориентировочно 172000000  рублей. 
Борисенко Л.И.: Где взять такой объем плодородного грунта?
Мосягин Е.П.: Полечено коммерческое предложение от организации, которая будет завозить смесь торфа и песка. Проблема будет решена.
Павлов К.С. Вопросов больше нет. Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня: «Проектно-сметная документация на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде - свалки ТБО вблизи д. Мишково Куньинского района (КН: 60:07:0140204:24)», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)» считаю состоявшимися, цель общественных слушаний достигнута.
РЕШИЛИ: Общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня: «Проектно-сметная документация на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде - свалки ТБО вблизи д. Мишково Куньинского района (КН: 60:07:0140204:24)», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)» считать состоявшимися.
Приложение:
1. Регистрационный лист участников общественных обсуждений, на 2 л.
2. Журнал учета поступивших замечаний и предложений граждан и юридических лиц, участвующих в общественном обсуждении, на 1 л.
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